Marktgemeinde Tamsweg gebührenpflichtig  
Marktplatz 1

5580 Tamsweg

E-Mail: gemeinde@tamsweg.at

**Ansuchen um straßenpolizeiliche Bewilligung   
von Arbeiten auf oder neben der Straße**gemäß § 90 StVO 1960 idgF

|  |
| --- |
| **I. Antragsteller:** |
| Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse:  (bei juristischen Personen vollständiger Firmenwortlaut)          Telefonnummer:  E-Mail:  (Hinweis: Bescheid wird an die angegebene E-Mail-Adresse zugestellt) |

|  |
| --- |
| **II. Genaue Beschreibung der geplanten Arbeiten:** |
|  |

|  |
| --- |
| **III. Lage der Baustelle:** |
| Adresse:  Parzelle:  Im Baustellenbereich befinden sich:  keine Kreuzungen  folgende Kreuzungen: |

|  |
| --- |
| **IV.- Datum bzw. Zeitraum der Bauzeit** (voraussichtlich Beginn und Ende): |
| von       bis       (Datum Zeitraum)  Dauer der Arbeiten:       Tage  am       von 07:00 bis 17:00 Uhr Dauer: 1 Tag |

|  |
| --- |
| **V. Derzeitige Verkehrsverhältnisse im Baustellenbereich:** |
| Die Baustelle befindet sich  im Ortsgebiet  im Freilandbereich - mit folgender Geschwindigkeitsbeschränkung:  bzw. Überholverbot:  Ja  Nein |

|  |
| --- |
| **VI. Geplante Verkehrsabwicklung während der Bauzeit:** |
| Für den Fahrzeugverkehr stehen zur Verfügung:  die gesamte Fahrbahn (keinerlei Einschränkungen)  zwei Fahrstreifen (Gesamtbreite mindestens 5,50 m) - Breite:  ein Fahrstreifen (Breite mindestens 3,0 m) - Breite:  Sperre mit Umleitung über folgende Straßen: |
| Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei Einengung der Fahrbahn auf einen Streifen zu regeln durch:  Verkehrszeichen „Wartepflicht bei/für Gegenverkehr“  besonders geschulte Personen mit Warnkleidung gemäß RVS 5.41, die sich einer  roten und grünen Signalscheibe bedienen  einer Verkehrslichtsignalanlage (Ampel) |
| Sind Verkehrsanhaltungen notwendig?  Nein  Ja - in welche Fahrtrichtung: |

|  |
| --- |
| **VII. Kraftfahrlinie:** |
| nicht betroffen  betroffen auf folgenden Linien:  kann im Baustellenverkehr aufrecht erhalten werden  muss umgeleitet werden  Haltestellen  nicht betroffen  betroffen und zwar folgende auf Höhe Bezugspunkt: |

|  |
| --- |
| **VIII. Fußgänger- und Radfahrverkehr:** |
| nicht betroffen  betroffen und wird erforderlichenfalls durch Überbrückung verkehrssicher aufrechterhalten:  auf den vorhandenen Gehsteigen/Gehwegen/Radverkehrsanlagen  auf einem mindestens 1,00 m breiten Gehstreifen  auf einer mindestens 1,20 m breiten Radverkehrsanlage  auf einem mindestens 1,00/1,20 m breiten entsprechenden abgeschrankten und  geeigneten Ersatzgehsteig/Radfahrstreifen  durch Umleitung auf den gegenüberliegenden Gehsteig/Gehweg/Straßenrand |

|  |
| --- |
| **IX. Baustelleneinrichtung:** |
| muss außerhalb der Arbeitszeiten verbleiben (Beleuchtung)  kann teilweise/vollständig entfernt werden - nähere Informationen: |

|  |
| --- |
| **X. Verantwortliche Person vor Ort** (während der gesamten Bauzeit ständig erreichbar): |
| Name:  Telefonnummer: |

|  |
| --- |
| **XI. Notwendige Unterlagen** (liegen bei): |
| Baustellenabsicherungs- bzw. Kennzeichnungsplan  Übersichtsplan im Maßstab 1:2000  genauer Plan hinsichtlich der Lage der Baustelle auf der Straße  Befund und Gutachten eines Sachverständigen betreffend der Absicherung |

Ort und Datum Unterschrift, Firmenstempel